Если кого интересует , проверил  лично 
1.Копируем " UserPort " в папку Windows-sistem32-drivers,запускаем приложение UserPort,выбираем нужные адреса,
жмем Update ,Start , возможен рестарт компа,в свойствах HumFlash включить режим совместимости с W98.
2.Изменяем название лоадера на бинарный файл (к примеру 1 )и копируем его на диск С
3.JTAG подключен , ресивер включен, запускаем HumFlash -если все зделано правильно-
проц определяется (1А34602В(SAA7219)) если что-то не так, програма закроется.
4.Жмем 7-enter -указываем путь к файлу-c:/1.bin 
5.Жмем enter -  y  -и процес пошел , после прошивки лоадера засветятся светодиоды(ACE)или моргнут(FOX)
6.Заливаем нужный софт, если нужно , то изменяем идент(VA-FOX)
   Считывание загрузчика 
 1. Нажать 1  enter
 2. Указываем стартовый адрес 9FC00000
 3. Указываем длину файла(data len) переведенную в НЕХ (98B0 для ACE, 9320 для FOX),жмем enter
 4. Подтверждаем считывание(y) , жмем enter 
 5. Получаем считаный загрузчик,(out  в каталоге програмы)   
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